发送指令格式：

{

“name”:”tvdoor”, //指令名称，指对哪个模块进行操作

“op”:”w”, //指令类型，读（read）或写（write）

“data”:”off” //指令内容，开（on）或关闭（off）

}

**另注：电视机换台没有开关data数据**

设定指令类型：

所有指令名称、指令类型、指令内容全部都是小写字母，表格如有错误请更正（word自动大小写。。。。。。）

LED类：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令名称 | 指令类型 | 指令内容 | 备注 |
| led00-12 | write | on、off | 开关对应灯 |
| ledallon | write |  | 开所有灯 |
| ledalloff | write |  | 关所有灯 |

Ff广播

电视类：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令名称 | 指令类型 | 指令内容 | 备注 |
| tvd | Write | on、off | 电视门 |
| tv | Write | on、off | 开关电视 |
| tv | Write | c+ | 频道+ |
| tv | Write | c- | 频道- |
| tv | Write | v+ | 音量+ |
| tv | Write | v- | 音量+ |
| tv | Write | r | 返回 |
| tv | Write | 01-ff | 节目 |

窗类：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令名称 | 指令类型 | 指令内容 | 备注 |
| cur | write | on、off | 开关窗帘 |
| Window | Write | On、off | 开关窗户 |
| Wine1~6 | Write | On、off | 酒柜 |
| fan | Write | On、off | 排气扇 |

情景模式：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令名称 | 指令类型 | 指令内容 | 备注 |
| ent | write | on、off | 娱乐模式 |
| mee | write | on、off | 会议模式 |